// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qca956x.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>
#include <dt-bindings/leds/common.h>

/ {
	aliases {
		led-boot = &led_system;
		led-failsafe = &led_system;
		led-running = &led_system;
		led-upgrade = &led_system;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_system: system {
			label = "green:system";
			gpios = <&gpio 6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "on";
		};

		usb {
			function = LED_FUNCTION_USB;
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			gpios = <&gpio 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			trigger-sources = <&hub_port0>;
			linux,default-trigger = "usbport";
		};

		wlan5g {
			label = "green:wlan5g";
			gpios = <&gpio 9 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		wlan2g {
			label = "green:wlan2g";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy1tpt";
		};

		wan {
			function = LED_FUNCTION_WAN;
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			gpios = <&gpio 21 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wan_fail {
			function = LED_FUNCTION_WAN;
			color = <LED_COLOR_ID_ORANGE>;
			gpios = <&gpio 20 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan1 {
			label = "green:lan1";
			gpios = <&gpio 8 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan2 {
			label = "green:lan2";
			gpios = <&gpio 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan3 {
			label = "green:lan3";
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan4 {
			label = "green:lan4";
			gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wps {
			function = LED_FUNCTION_WPS;
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			gpios = <&gpio 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	keys: keys {
		compatible = "gpio-keys";

		wps {
			label = "WPS button";
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
			gpios = <&gpio 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};

	gpio-export {
		compatible = "gpio-export";

		gpio_usb_power {
			gpio-export,name = "tp-link:power:usb";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio 19 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&usb_phy0 {
	status = "okay";
};

&usb0 {
	status = "okay";
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		mtdparts: partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;
		};
	};
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	phy0: ethernet-phy@0 {
		reg = <0>;
		phy-mode = "sgmii";
		qca,mib-poll-interval = <500>;

		qca,ar8327-initvals = <
			0x04 0x80080080 /* PORT0 PAD MODE CTRL */
			0x08 0x00000000 /* PORT5 PAD MODE CTRL */
			0x0c 0x00000000 /* PORT6 PAD MODE CTRL */
			0x10 0x00000080 /* POWER_ON_STRAP */
			0x7c 0x0000007e /* PORT0_STATUS */
			0x94 0x00000200 /* PORT6_STATUS */
			>;
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	pll-data = <0x03000101 0x00000101 0x00001919>;

	phy-mode = "sgmii";
	phy-handle = <&phy0>;
};

&wmac {
	status = "okay";
};
