--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3528-radxa-e20c.dts
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3528-radxa-e20c.dts
@@ -22,6 +22,11 @@
 		mmc0 = &sdhci;
 		mmc1 = &sdmmc;
 		serial0 = &uart0;
+
+		led-boot = &sys_led;
+		led-failsafe = &sys_led;
+		led-running = &sys_led;
+		led-upgrade = &sys_led;
 	};
 
 	chosen {
@@ -65,15 +70,13 @@
 			default-state = "off";
 			function = LED_FUNCTION_LAN;
 			gpios = <&gpio4 RK_PB5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
-			linux,default-trigger = "netdev";
 		};
 
-		led-sys {
+		sys_led: led-sys {
 			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
-			default-state = "on";
+			default-state = "off";
 			function = LED_FUNCTION_HEARTBEAT;
 			gpios = <&gpio4 RK_PC1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
-			linux,default-trigger = "heartbeat";
 		};
 
 		led-wan {
@@ -81,7 +84,6 @@
 			default-state = "off";
 			function = LED_FUNCTION_WAN;
 			gpios = <&gpio4 RK_PC0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
-			linux,default-trigger = "netdev";
 		};
 	};
 
