// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include <dt-bindings/leds/common.h>

#include "ar9341_tplink_tl-wa.dtsi"

/ {
	model = "TP-Link TL-WA850RE v1";
	compatible = "tplink,tl-wa850re-v1", "qca,ar9341";

	aliases {
		led-boot = &led_re;
		led-failsafe = &led_re;
		led-running = &led_re;
		led-upgrade = &led_re;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "Reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		wps {
			label = "WPS";
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		lan {
			function = LED_FUNCTION_LAN;
			color = <LED_COLOR_ID_BLUE>;
			gpios = <&gpio 20 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan {
			function = LED_FUNCTION_WLAN;
			color = <LED_COLOR_ID_BLUE>;
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		led_re: re {
			label = "blue:re";
			gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		signal1 {
			label = "blue:signal1";
			gpios = <&gpio 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		signal2 {
			label = "blue:signal2";
			gpios = <&gpio 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		signal3 {
			label = "blue:signal3";
			gpios = <&gpio 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		signal4 {
			label = "blue:signal4";
			gpios = <&gpio 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		signal5 {
			label = "blue:signal5";
			gpios = <&gpio 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};
