// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

/dts-v1/;
#include "mt7986a-acer-w6-common.dtsi"

/ {
	model = "Acer Predator Connect W6";
	compatible = "acer,predator-w6", "mediatek,mt7986a";

	aliases {
		serial0 = &uart0;
		led-boot = &led_status_blue;
		led-failsafe = &led_status_blue;
		led-running = &led_status_green;
		led-upgrade = &led_status_red;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_status_red: led-0 {
			color = <LED_COLOR_ID_RED>;
			function = LED_FUNCTION_STATUS;
			function-enumerator = <0>;
			gpios = <&pio 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led_status_green: led-1 {
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			function = LED_FUNCTION_STATUS;
			function-enumerator = <0>;
			gpios = <&pio 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led_status_blue: led-2 {
			color = <LED_COLOR_ID_BLUE>;
			function = LED_FUNCTION_STATUS;
			function-enumerator = <0>;
			gpios = <&pio 36 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led-3 {
			color = <LED_COLOR_ID_RED>;
			function = LED_FUNCTION_STATUS;
			function-enumerator = <1>;
			gpios = <&pio 35 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led-4 {
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			function = LED_FUNCTION_STATUS;
			function-enumerator = <1>;
			gpios = <&pio 34 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led-5 {
			color = <LED_COLOR_ID_BLUE>;
			function = LED_FUNCTION_STATUS;
			function-enumerator = <1>;
			gpios = <&pio 33 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led-6 {
			color = <LED_COLOR_ID_RED>;
			function = LED_FUNCTION_STATUS;
			function-enumerator = <2>;
			gpios = <&pio 38 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led-7 {
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			function = LED_FUNCTION_STATUS;
			function-enumerator = <2>;
			gpios = <&pio 37 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led-8 {
			color = <LED_COLOR_ID_BLUE>;
			function = LED_FUNCTION_STATUS;
			function-enumerator = <2>;
			gpios = <&pio 26 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led-9 {
			color = <LED_COLOR_ID_RED>;
			function = LED_FUNCTION_STATUS;
			function-enumerator = <3>;
			gpios = <&pio 25 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led-10 {
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			function = LED_FUNCTION_STATUS;
			function-enumerator = <3>;
			gpios = <&pio 24 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led-11 {
			color = <LED_COLOR_ID_BLUE>;
			function = LED_FUNCTION_STATUS;
			function-enumerator = <3>;
			gpios = <&pio 23 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led-12 {
			color = <LED_COLOR_ID_RED>;
			function = LED_FUNCTION_STATUS;
			function-enumerator = <4>;
			gpios = <&pio 28 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led-13 {
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			function = LED_FUNCTION_STATUS;
			function-enumerator = <4>;
			gpios = <&pio 27 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led-14 {
			color = <LED_COLOR_ID_BLUE>;
			function = LED_FUNCTION_STATUS;
			function-enumerator = <4>;
			gpios = <&pio 32 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led-15 {
			color = <LED_COLOR_ID_RED>;
			function = LED_FUNCTION_STATUS;
			function-enumerator = <5>;
			gpios = <&pio 45 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led-16 {
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			function = LED_FUNCTION_STATUS;
			function-enumerator = <5>;
			gpios = <&pio 44 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led-17 {
			color = <LED_COLOR_ID_BLUE>;
			function = LED_FUNCTION_STATUS;
			function-enumerator = <5>;
			gpios = <&pio 43 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};
};

&ssusb {
	vusb33-supply = <&reg_3p3v>;
	vbus-supply = <&reg_5v>;
	status = "okay";
};

&nvmem {
	eeprom_factory_a0000: eeprom@a0000 {
		reg = <0xa0000 0x1000>;
	};
};

&slot0 {
	radio0: mt7915@0,0 {
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		nvmem-cells = <&eeprom_factory_a0000>;
		nvmem-cell-names = "eeprom";
	};
};

&usb_phy {
	status = "okay";
};

&eth {
	gmac1: mac@1 {
		compatible = "mediatek,eth-mac";
		reg = <1>;
		phy-mode = "2500base-x";
		phy-handle = <&phy6>;
	};
};

&mdio {
	phy6: phy@6 {
		compatible = "ethernet-phy-ieee802.3-c45";
		reg = <6>;
		reset-gpios = <&pio 6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		reset-assert-us = <10000>;
		reset-deassert-us = <10000>;

		leds {
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			led@2 {
				reg = <2>;
				color = <LED_COLOR_ID_AMBER>;
				function = LED_FUNCTION_WAN;
			};

			led@3 {
				reg = <3>;
				color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
				function = LED_FUNCTION_WAN;
			};
		};
	};
};

&swport0 {
	label = "game";
};
