--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3576-rock-4d.dts
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3576-rock-4d.dts
@@ -18,6 +18,10 @@
 	compatible = "radxa,rock-4d", "rockchip,rk3576";
 
 	aliases {
+		led-boot = &power_led;
+		led-failsafe = &power_led;
+		led-running = &power_led;
+		led-upgrade = &power_led;
 		ethernet0 = &gmac0;
 		mmc0 = &sdmmc;
 	};
@@ -50,11 +54,10 @@
 		pinctrl-names = "default";
 		pinctrl-0 = <&led_rgb_g &led_rgb_r>;
 
-		power-led {
+		power_led: power-led {
 			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
 			function = LED_FUNCTION_STATUS;
 			gpios = <&gpio0 RK_PB4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
-			linux,default-trigger = "default-on";
 		};
 
 		user-led {
