--- a/sound/soc/bcm/Kconfig
+++ b/sound/soc/bcm/Kconfig
@@ -48,6 +48,7 @@ config SND_BCM2708_SOC_HIFIBERRY_AMP
 config SND_BCM2708_SOC_RPI_CIRRUS
         tristate "Support for Cirrus Logic Audio Card"
         depends on SND_BCM2708_SOC_I2S || SND_BCM2835_SOC_I2S
+        depends on BROKEN
         select SND_SOC_WM5102
         select SND_SOC_WM8804
         help
