/* SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0-only OR MIT) */

#include "mt7986a-rfb.dtsi"

/ {
	compatible = "mediatek,mt7986a-rfb-snand";
};

&spi0 {
	status = "okay";

	spi_nand: spi_nand@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "spi-nand";
		reg = <1>;
		spi-max-frequency = <10000000>;
		spi-tx-buswidth = <4>;
		spi-rx-buswidth = <4>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;
			partition@0 {
				label = "BL2";
				reg = <0x00000 0x0100000>;
				read-only;
			};
			partition@100000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x0100000 0x0080000>;
			};
			factory: partition@180000 {
				label = "Factory";
				reg = <0x180000 0x0200000>;
			};
			partition@380000 {
				label = "FIP";
				reg = <0x380000 0x0200000>;
			};
			partition@580000 {
				label = "ubi";
				reg = <0x580000 0x4000000>;
			};
		};
	};
};

&wmac {
	mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0>;
};
