--- a/arch/mips/include/asm/octeon/cvmx-bootinfo.h
+++ b/arch/mips/include/asm/octeon/cvmx-bootinfo.h
@@ -298,6 +298,7 @@ enum cvmx_board_types_enum {
 	CVMX_BOARD_TYPE_UBNT_E200 = 20003,
 	CVMX_BOARD_TYPE_UBNT_E220 = 20005,
 	CVMX_BOARD_TYPE_ITUS_SHIELD = 20006,
+	CVMX_BOARD_TYPE_UBNT_E300 = 20300,
 	CVMX_BOARD_TYPE_KONTRON_S1901 = 21901,
 	CVMX_BOARD_TYPE_CUST_PRIVATE_MAX = 30000,
 
@@ -401,6 +402,7 @@ static inline const char *cvmx_board_typ
 		ENUM_BRD_TYPE_CASE(CVMX_BOARD_TYPE_UBNT_E200)
 		ENUM_BRD_TYPE_CASE(CVMX_BOARD_TYPE_UBNT_E220)
 		ENUM_BRD_TYPE_CASE(CVMX_BOARD_TYPE_ITUS_SHIELD)
+		ENUM_BRD_TYPE_CASE(CVMX_BOARD_TYPE_UBNT_E300)
 		ENUM_BRD_TYPE_CASE(CVMX_BOARD_TYPE_KONTRON_S1901)
 		ENUM_BRD_TYPE_CASE(CVMX_BOARD_TYPE_CUST_PRIVATE_MAX)
 	}
