--- a/arch/mips/include/asm/mach-bcm63xx/board_bcm963xx.h
+++ b/arch/mips/include/asm/mach-bcm63xx/board_bcm963xx.h
@@ -40,6 +40,7 @@ struct board_info {
 
 	/* USB config */
 	struct bcm63xx_usbd_platform_data usbd;
+	unsigned int num_usbh_ports:2;
 
 	/* GPIO LEDs */
 	struct gpio_led leds[5];
--- a/arch/mips/include/asm/mach-bcm63xx/bcm63xx_dev_usb_ehci.h
+++ b/arch/mips/include/asm/mach-bcm63xx/bcm63xx_dev_usb_ehci.h
@@ -1,6 +1,6 @@
 #ifndef BCM63XX_DEV_USB_EHCI_H_
 #define BCM63XX_DEV_USB_EHCI_H_
 
-int bcm63xx_ehci_register(void);
+int bcm63xx_ehci_register(unsigned int num_ports);
 
 #endif /* BCM63XX_DEV_USB_EHCI_H_ */
--- a/arch/mips/include/asm/mach-bcm63xx/bcm63xx_dev_usb_ohci.h
+++ b/arch/mips/include/asm/mach-bcm63xx/bcm63xx_dev_usb_ohci.h
@@ -1,6 +1,6 @@
 #ifndef BCM63XX_DEV_USB_OHCI_H_
 #define BCM63XX_DEV_USB_OHCI_H_
 
-int bcm63xx_ohci_register(void);
+int bcm63xx_ohci_register(unsigned int num_ports);
 
 #endif /* BCM63XX_DEV_USB_OHCI_H_ */
--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_common.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_common.c
@@ -165,6 +165,8 @@ static struct platform_device bcm63xx_gp
  */
 int __init board_register_devices(void)
 {
+	int usbh_ports = 0;
+
 	if (board.has_uart0)
 		bcm63xx_uart_register(0);
 
@@ -186,14 +188,21 @@ int __init board_register_devices(void)
 	    !board_get_mac_address(board.enetsw.mac_addr))
 		bcm63xx_enetsw_register(&board.enetsw);
 
+	if ((board.has_ohci0 || board.has_ehci0)) {
+		usbh_ports = board.num_usbh_ports;
+
+		if (!usbh_ports || WARN_ON(usbh_ports > 1 && board.has_usbd))
+			usbh_ports = 1;
+	}
+
 	if (board.has_usbd)
 		bcm63xx_usbd_register(&board.usbd);
 
 	if (board.has_ehci0)
-		bcm63xx_ehci_register();
+		bcm63xx_ehci_register(usbh_ports);
 
 	if (board.has_ohci0)
-		bcm63xx_ohci_register();
+		bcm63xx_ohci_register(usbh_ports);
 
 	/* Generate MAC address for WLAN and register our SPROM,
 	 * do this after registering enet devices
--- a/arch/mips/bcm63xx/dev-usb-ehci.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/dev-usb-ehci.c
@@ -79,12 +79,14 @@ static struct platform_device bcm63xx_eh
 	},
 };
 
-int __init bcm63xx_ehci_register(void)
+int __init bcm63xx_ehci_register(unsigned int num_ports)
 {
 	if (!BCMCPU_IS_6318() && !BCMCPU_IS_6328() && !BCMCPU_IS_6358() &&
 		!BCMCPU_IS_6362() && !BCMCPU_IS_6368() && !BCMCPU_IS_63268())
 		return 0;
 
+	bcm63xx_ehci_pdata.num_ports = num_ports;	
+
 	ehci_resources[0].start = bcm63xx_regset_address(RSET_EHCI0);
 	ehci_resources[0].end = ehci_resources[0].start;
 	ehci_resources[0].end += RSET_EHCI_SIZE - 1;
--- a/arch/mips/bcm63xx/dev-usb-ohci.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/dev-usb-ohci.c
@@ -62,7 +62,6 @@ static struct usb_ohci_pdata bcm63xx_ohc
 	.big_endian_desc	= 1,
 	.big_endian_mmio	= 1,
 	.no_big_frame_no	= 1,
-	.num_ports		= 1,
 	.power_on		= bcm63xx_ohci_power_on,
 	.power_off		= bcm63xx_ohci_power_off,
 	.power_suspend		= bcm63xx_ohci_power_off,
@@ -80,11 +79,13 @@ static struct platform_device bcm63xx_oh
 	},
 };
 
-int __init bcm63xx_ohci_register(void)
+int __init bcm63xx_ohci_register(unsigned int num_ports)
 {
 	if (BCMCPU_IS_6345() || BCMCPU_IS_6338())
 		return -ENODEV;
 
+	bcm63xx_ohci_pdata.num_ports = num_ports;
+
 	ohci_resources[0].start = bcm63xx_regset_address(RSET_OHCI0);
 	ohci_resources[0].end = ohci_resources[0].start;
 	ohci_resources[0].end += RSET_OHCI_SIZE - 1;
