/dts-v1/;

#include "bcm6328.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "Broadcom BCM96328avng reference board";
	compatible = "brcm,bcm96328avng", "brcm,bcm6328";

	chosen {
		bootargs = "root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200";
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		inet_fail {
			label = "96328avng::internet-fail";
			gpios = <&gpio0 2 1>;
		};
		dsl {
			label = "96328avng::dsl";
			gpios = <&gpio0 3 1>;
		};
		power {
			label = "96328avng::power";
			gpios = <&gpio0 4 1>;
			default-state = "on";
		};
		power_fail {
			label = "96328avng::power-fail";
			gpios = <&gpio0 8 1>;
		};
		wps {
			label = "96328avng::wps";
			gpios = <&gpio0 9 1>;
		};
		inet {
			label = "96328avng::internet";
			gpios = <&gpio0 11 1>;
		};
	};
};
