--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -77,6 +77,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 
 	.has_enet0			= 1,
 	.enet0 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -90,6 +92,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 
 	.has_enet0			= 1,
 	.enet0 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -138,6 +142,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.use_internal_phy	= 1,
 	},
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -170,6 +176,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -194,6 +202,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.use_internal_phy	= 1,
 	},
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -224,6 +234,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -247,6 +259,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.use_internal_phy	= 1,
 	},
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -268,6 +282,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.use_internal_phy	= 1,
 	},
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -287,6 +303,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.use_internal_phy	= 1,
 	},
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -314,6 +332,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -339,6 +359,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -364,6 +386,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
@@ -387,6 +411,8 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
 		.force_speed_100	= 1,
 		.force_duplex_full	= 1,
 	},
