/dts-v1/;

#include "bcm6362.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "SFR neufbox 6 (Sercomm)";
	compatible = "sfr,nb6-ser-r0", "brcm,bcm6362";

	chosen {
		bootargs = "rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200";
		stdout-path = "serial0:115200n8";
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		service {
			label = "service";
			gpios = <&pinctrl 10 1>;
			linux,code = <BTN_0>;
		};
		wlan {
			label = "wlan";
			gpios = <&pinctrl 12 1>;
			linux,code = <KEY_WLAN>;
		};
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&pinctrl 24 1>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&pinctrl 25 1>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};
	};

	switch {
		compatible = "realtek,rtl8367";
		gpio-sda = <&pinctrl 18 0>;
		gpio-sck = <&pinctrl 20 0>;

		realtek,extif0 = <1 5 1 1 1 1 1 1 2>;
	};
};

&hsspi {
	status = "ok";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		spi-max-frequency = <20000000>;
		spi-tx-bus-width = <2>;
		spi-rx-bus-width = <2>;
		reg = <0>;

		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		linux,part-probe = "bcm63xxpart";

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			cfe@0 {
				reg = <0x000000 0x010000>;
				label = "cfe";
				read-only;
			};

			linux@10000 {
				reg = <0x010000 0xfe0000>;
				label = "linux";
				compatible = "brcm,bcm963xx-imagetag";
			};

			nvram@ff0000 {
				reg = <0xff0000 0x010000>;
				label = "nvram";
			};
		};
	};
};

&uart0 {
	status = "ok";
};
