/dts-v1/;

#include "rt3352.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "zyxel,nbg-419n-v2", "ralink,rt3352-soc";
	model = "ZyXEL NBG-419N v2";

	palmbus@10000000 {
		spi@b00 {
			status = "okay";
			m25p80@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				compatible = "jedec,spi-nor";
				reg = <0 0>;
				spi-max-frequency = <10000000>;

				partition@0 {
					label = "u-boot";
					reg = <0x0 0x30000>;
					read-only;
				};

				partition@30000 {
					label = "u-boot-env";
					reg = <0x30000 0x10000>;
					read-only;
				};

				factory: partition@40000 {
					label = "factory";
					reg = <0x40000 0x10000>;
					read-only;
				};

				partition@50000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x50000 0x7b0000>;
				};
			};
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power {
			label = "nbg-419n2:green:power";
			gpios = <&gpio0 9 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wps {
			label = "nbg-419n2:green:wps";
			gpios = <&gpio0 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		usb {
			label = "nbg-419n2:green:usb";
			gpios = <&gpio0 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};
		rfkill {
			label = "rfkill";
			linux,input-type = <EV_SW>;
			gpios = <&gpio0 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			linux,code = <KEY_RFKILL>;
		};
	};

};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		gpio {
			ralink,group = "i2c", "jtag", "rgmii", "mdio", "uartf";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};

&ethernet {
	mtd-mac-address = <&factory 0x28>;
};

&esw {
	mediatek,portmap = <0x2f>;
};

&wmac {
	ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
};

&ehci {
	status = "okay";
};

&ohci {
	status = "okay";
};
