/dts-v1/;

#include "Y1.dtsi"

/ {
	compatible = "lenovo,newifi-y1s", "lenovo,newifi-y1", "ralink,mt7620a-soc";
	model = "Lenovo Y1S";

	gpio_export {
		compatible = "gpio-export";
		#size-cells = <0>;
		/* GPIO 54、55、56 USB1、2、3 */
		usb0 {
			gpio-export,name = "usb0";
			gpio-export,output = <1>; // GPIOF_OUT_INIT_HIGH
			gpios = <&gpio2 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>; // GPIO2:40+14=GPIO 54
		};
		usb1 {
			gpio-export,name = "usb1";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio2 15 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		usb2 {
			gpio-export,name = "usb2";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio2 16 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power1 {
			label = "y1s:yellow:power";
			gpios = <&gpio0 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		power2 {
			label = "y1s:blue:power";
			gpios = <&gpio0 9 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan1 {
			label = "y1s:yellow:wifi";
			gpios = <&gpio3 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan2 {
			label = "y1s:blue:wifi";
			gpios = <&gpio2 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		usb1 {
			label = "y1s:yellow:usb";
			gpios = <&gpio2 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		usb2 {
			label = "y1s:blue:usb";
			gpios = <&gpio2 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		internet {
			label = "y1s:blue:internet";
			gpios = <&gpio2 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&ethernet {
	status = "okay";
	mtd-mac-address = <&factory 0x4>;
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&rgmii1_pins &rgmii2_pins &mdio_pins>;
	mediatek,portmap = "wllll";

	port@4 {
		status = "okay";
		phy-handle = <&phy4>;
		phy-mode = "rgmii";
	};

	port@5 {
		status = "okay";
		phy-handle = <&phy5>;
		phy-mode = "rgmii";
	};

	mdio-bus {
		status = "okay";

		phy4: ethernet-phy@4 {
			reg = <4>;
			phy-mode = "rgmii";
		};

		phy5: ethernet-phy@5 {
			reg = <5>;
			phy-mode = "rgmii";
		};
	};
};

&gsw {
	mediatek,port4 = "gmac";
};
