--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -2266,6 +2266,44 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 };
 
+static struct board_info __initdata board_VH4032N = {
+	.name				= "VH4032N",
+	.expected_cpu_id		= 0x6368,
+
+	.has_pci			= 1,
+	.has_ohci0			= 1,
+	.has_ehci0			= 1,
+	.num_usbh_ports			= 2,
+
+	.has_enetsw			= 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used   = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name   = "LAN4",
+			},
+			[1] = {
+				.used   = 1,
+				.phy_id = 2,
+				.name   = "LAN3",
+			},
+			[2] = {
+				.used   = 1,
+				.phy_id = 3,
+				.name   = "LAN2",
+			},
+			[3] = {
+				.used   = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name   = "LAN1",
+			},
+		},
+	},
+
+	.use_fallback_sprom		= 1,
+};
+
 static struct sprom_fixup __initdata wap5813n_fixups[] = {
 	{ .offset = 97, .value = 0xfeed },
 	{ .offset = 98, .value = 0x15d1 },
@@ -2548,6 +2586,7 @@ static const struct board_info __initcon
 	&board_HG622,
 	&board_HG655b,
 	&board_P870HW51A_V2,
+	&board_VH4032N,
 	&board_VR3025u,
 	&board_VR3025un,
 	&board_VR3026e,
@@ -2659,6 +2698,7 @@ static struct of_device_id const bcm963x
 	{ .compatible = "huawei,hg655b", .data = &board_HG655b, },
 	{ .compatible = "netgear,dgnd3700v1", .data = &board_DGND3700v1_3800B, },
 	{ .compatible = "netgear,evg2000", .data = &board_EVG2000, },
+	{ .compatible = "observa,vh4032n", .data = &board_VH4032N, },
 	{ .compatible = "zyxel,p870hw-51a-v2", .data = &board_P870HW51A_V2, },
 #endif
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_63268
