/dts-v1/;

#include "rt3050.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "jcg,jhr-n805r", "ralink,rt3050-soc";
	model = "JCG JHR-N805R";

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		system {
			label = "jhr-n805r:blue:system";
			gpios = <&gpio0 9 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

        gpio-keys-polled {
                compatible = "gpio-keys-polled";
                #address-cells = <1>;
                #size-cells = <0>;
                poll-interval = <20>;

                reset {
                        label = "reset";
                        gpios = <&gpio0 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
                        linux,code = <KEY_RESTART>;
                };
	};
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		gpio {
			ralink,group = "i2c", "jtag", "rgmii", "mdio", "uartf";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};

&spi0 {
	status = "okay";

	m25p80@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <10000000>;

		partition@0 {
			label = "u-boot";
			reg = <0x0 0x30000>;
			read-only;
		};

		partition@30000 {
			label = "u-boot-env";
			reg = <0x30000 0x10000>;
			read-only;
		};

		factory: partition@40000 {
			label = "factory";
			reg = <0x40000 0x10000>;
			read-only;
		};

		partition@50000 {
			label = "firmware";
			reg = <0x50000 0x3b0000>;
		};
	};
};

&ethernet {
	mtd-mac-address = <&factory 0x2e>;
};

&esw {
	mediatek,portmap = <0x3e>;
};

&wmac {
	ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
};
