/dts-v1/;

#include "bcm6368.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "Netgear DGND3700v1/DGND3800B";
	compatible = "netgear,dgnd3700v1", "brcm,bcm6368";

	chosen {
		bootargs = "rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200";
		stdout-path = "serial0:115200n8";
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		wlan {
			label = "wlan";
			gpios = <&pinctrl 10 1>;
			linux,code = <KEY_WLAN>;
		};
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&pinctrl 12 1>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&pinctrl 35 1>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		dsl_green {
			label = "DGND3700v1_3800B:green:dsl";
			gpios = <&pinctrl 2 1>;
		};
		inet_red {
			label = "DGND3700v1_3800B:red:inet";
			gpios = <&pinctrl 4 1>;
		};
		inet_green {
			label = "DGND3700v1_3800B:green:inet";
			gpios = <&pinctrl 5 1>;
		};
		wps_green {
			label = "DGND3700v1_3800B:green:wps";
			gpios = <&pinctrl 11 1>;
		};
		usbfront_green {
			label = "DGND3700v1_3800B:green:usb-front";
			gpios = <&pinctrl 13 1>;
		};
		usbback_green {
			label = "DGND3700v1_3800B:green:usb-back";
			gpios = <&pinctrl 14 1>;
		};
		power_red {
			label = "DGND3700v1_3800B:red:power";
			gpios = <&pinctrl 22 1>;
		};
		lan_green {
			label = "DGND3700v1_3800B:green:lan";
			gpios = <&pinctrl 23 1>;
		};
		power_green {
			label = "DGND3700v1_3800B:green:power";
			gpios = <&pinctrl 24 1>;
			default-state = "on";
		};
		wifi2g_green {
			label = "DGND3700v1_3800B:green:wifi2g";
			gpios = <&pinctrl 26 1>;
		};
		wifi5g_blue {
			label = "DGND3700v1_3800B:blue:wifi5g";
			gpios = <&pinctrl 27 1>;
		};
	};
};

&pflash {
	status = "ok";

	linux,part-probe = "bcm63xxpart";

	partitions {
		compatible = "fixed-partitions";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		cfe@0 {
			label = "CFE";
			reg = <0x000000 0x020000>;
			read-only;
		};

		linux@20000 {
			label = "linux";
			reg = <0x020000 0x1e20000>;
			compatible = "brcm,bcm963xx-imagetag";
		};

		board_data@1e40000 {
			label = "board_data";
			reg = <0x1e40000 0x1a0000>;
			read-only;
		};

		nvram@1fe0000 {
			label = "nvram";
			reg = <0x1fe0000 0x20000>;
		};
	};
}; 

&pinctrl {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_pci>;
};

&lsspi {
	switch@1 {
		compatible = "brcm,bcm53115";
		reg = <1>;
		spi-max-frequency = <781000>;

		lede,alias = "eth0";

		ports {
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			wan@0 {
				reg = <0>;
				label = "wan";
			};

			lan@1 {
				reg = <1>;
				label = "lan1";
			};

			lan@2 {
				reg = <2>;
				label = "lan2";
			};

			lan@3 {
				reg = <3>;
				label = "lan3";
			};

			lan@4 {
				reg = <4>;
				label = "lan4";
			};

			cpu@8 {
				reg = <8>;
				label = "cpu";

				fixed-link {
					speed = <1000>;
					full-duplex;
				};
			};
		};
	};
};

&uart0 {
	status = "ok";
};
