/dts-v1/;

#include "WIDORA-NEO.dtsi"

/ {
	compatible = "widora,neo-32m", "widora,neo", "mediatek,mt7628an-soc";
	model = "Widora-NEO (32M)";
};

&spi0 {
	status = "okay";

	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&spi_pins>, <&spi_cs1_pins>;

	m25p80@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <40000000>;
		m25p,chunked-io = <31>;

		partition@0 {
			label = "u-boot";
			reg = <0x0 0x30000>;
			read-only;
		};

		partition@30000 {
			label = "u-boot-env";
			reg = <0x30000 0x10000>;
		};

		factory: partition@40000 {
			label = "factory";
			reg = <0x40000 0x10000>;
			read-only;
		};

		partition@50000 {
			label = "firmware";
			reg = <0x50000 0x1fb0000>;
		};
	};

	spidev@1 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "linux,spidev";
		reg = <1>;
		spi-max-frequency = <40000000>;
	};
};
