/dts-v1/;

#include "bcm6348.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "Inventel Livebox 1";
	compatible = "inventel,livebox-blue-5g", "brcm,bcm6348";

	chosen {
		bootargs = "rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200";
		stdout-path = "serial0:115200n8";
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		button1 {
			label = "1";
			gpios = <&pinctrl 36 1>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};

		button2 {
			label = "2";
			gpios = <&pinctrl 7 1>;
			linux,code = <BTN_2>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		red_adsl_fail {
			label = "Livebox1:red:adsl-fail-power";
			gpios = <&pinctrl 0 0>;
			default-state = "on";
		};

		red_adsl {
			label = "Livebox1:red:adsl";
			gpios = <&pinctrl 1 0>;
		};

		red_traffic {
			label = "Livebox1:red:traffic";
			gpios = <&pinctrl 2 0>;
		};

		red_phone {
			label = "Livebox1:red:phone";
			gpios = <&pinctrl 3 0>;
		};

		red_wifi {
			label = "Livebox1:red:wifi";
			gpios = <&pinctrl 4 0>;
		};
	};
};

&pflash {
	reg = <0x1e400000 0x800000>;
	status = "ok";

	linux,part-probe = "RedBoot";
};

&pinctrl {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_pci &pinctrl_ext_mii &pinctrl_mii_pccard>;
};

&uart0 {
	status = "ok";
};
