// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

fdt_high=0xffffffff
baudrate=115200
bootdelay=3
loadaddr=0x64000000
bootargs=console=ttyAT0,115200 root=PARTLABEL=rootfs rootwait
mmc_read_kernel=mmc read $loadaddr $part_addr 0x100 && imszb $loadaddr image_size && test 0x$image_size -le 0x$part_size && mmc read $loadaddr $part_addr $image_size
boot_system=part start mmc 0 kernel part_addr && part size mmc 0 kernel part_size && run mmc_read_kernel && bootm
bootcmd=run boot_system
